Балансировка — Экран настройки

 
Для перемещения между настройками используйте клавиши со стрелками вверх и вниз. 

Для открытия выбранного элемента с целью редактирования используйте клавишу со стрелкой вправо. 
Для выхода из редактора после выбора нужного значения используйте клавишу FIRE или клавишу со стрелкой 
влево.

Для отображения расширенных настроек нажмите клавишу EXPAND.

Чтобы сохранить настройки, нажмите клавишу SAVE.

Чтобы начать измерения, нажмите клавишу FIRE или START.

Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу BACK.
Чтобы восстановить значения по умолчанию, нажмите клавишу DEFAULT.

Доступные пункты меню указаны ниже.
* «Настройка плоскости» — настройка количества плоскостей сбора данных.
* «Датчик» — выбор датчика из предложенного списка или выбор переменной для настройки датчика вручную.
* «Единицы датчика» — настройка единиц измерения, используемых датчиком. [Только в расширенном режиме]
* «Чувствительность» — указание чувствительности датчика в мВ на каждую единицу датчика. [Только в расширенном режиме]
* «Питание ICP» — включение и выключение питания ICP. [Только в расширенном режиме]
* «Показать единицы измерения» — выбор типа единиц для отображения результатов измерения. 
* «Детектирование» — выбор значения из следующего списка: СКЗ, пик, размах, вычисленный пик или вычисленный размах (только в расширенном режиме).
* «Единицы веса» — выбор единиц веса: г, кг, см, мм, ед или %.
* «Единицы длины» — выбор единиц длины: мм, см, м или ед. [Только в расширенном режиме]
* «Сигнал запуска» — выбор значения «Автоматически», «Вручную» или «Визуально».
* «Предел колебаний» — ввод значения предельного уровня колебаний в мкм с цифровой клавиатуры. [Только в расширенном режиме]
* «Решение» — выбор варианта «Динамич.» или «Плоскости 1-2 с прогнозом» (доступен только при выбранной плоскости 2).
* «Тип корректировки» — выбор значения «Полярная», «Компонент» или «Фиксированный вес».
