Équilibrage - Écran d'ajustement du déséquilibre résiduel

Cet écran indique le nombre de plans, un récapitulatif de l'exécution d'équilibrage et les données recueillies (amplitude, phase et vitesse de fonctionnement de la machine).

La configuration peut être stockée en utilisant le bouton ENREGISTRER.

Appuyez sur la touche FIRE ou DÉMARRAGE pour démarrer l'ajustement du déséquilibre résiduel.

Appuyez sur le bouton POLAR (POLAIRE) pour voir un graphe en coordonnées polaires de l'ajustement du déséquilibre résiduel (appuyez sur BARGRAPH a partir de cet écran pour revenir a l'écran de graphique à barres).

Pour un équilibrage à deux plans, appuyez sur AVERAGE (MOYENNE) pour donner une mesure moyenne pour les deux plans. Appuyez à nouveau sur AVERAGE (MOYENNE) pour arrêter le calcul de moyenne.

Appuyez sur la touche FIRE ou ARRÊT pour arrêter l'ajustement du déséquilibre résiduel. 

Si TABLE est appuyé, l'utilisateur est renvoyé à l'écran Balance - Récapitulatif. Utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner des données recueillies précédemment et appuyez sur GOTO ou FIRE pour aller à l'écran de configuration souhaité.

Appuyez sur la touche FIRE et l'utilisateur se verra poser la question «  Souhaitez-vous ajuster le déséquilibre résiduel ? », une réponse OUI fait passer à l'écran de poids de correction, NON renvoie à l'écran récapitulatif d'équilibrage.

La touche RETOUR renvoie à l'écran principal avec l'option ENREGISTRER, IGNORER ou ANNULER.




