RuCd 光谱图设置帮助
---------------------------

开始速度 (RPM) – 使用数字键盘输入图形的 RPM 开始速度。默认此值为主设置屏幕中设置的开始速度。 

停止速度 (RPM) – 使用数字键盘输入图形的 RPM 停止速度。默认此值为主设置屏幕中设置的停止速度。

间隔 – 使用下拉菜单选择用于图形的间隔类型。可用选项有：ΔRPM、%ΔRPM、Δtime、ΔRPM + ΔTime 或 %ΔRPM + Δtime。
视所选选项而定，您可以使用数字键盘输入速度间隔和时间间隔值。

显示单位 – 从下拉菜单中选择 Y 轴单位。可用单位根据用于收集数据的变频器而有所不同。

检测 – 确定信号检测和定标。  
选项包括：
RMS – 均方根值
峰值 – 从 RMS 上升 (= √2 × RMS)
峰值-峰值 – 从 RMS 上升 (= 2 × √2 × RMS)

行 – 确定频谱的分辨率。

X 轴 – 从下拉菜单中选择 X 轴单位。可用选项为 Hz、CPM 或 Orders。

频率范围 - 使用字母数字键盘输入最大 X 轴值。单位根据 X 轴的显示设置而定。

低频关闭 – 从高通滤波器的下拉菜单列表中选择低频关闭频率。
