Analyzer - Instelscherm

 
Gebruik de Up-/Down-pijltoetsen om door de setupinstellingen te navigeren. 

Gebruik de pijltoets RECHTS om het geselecteerde item te openen en te bewerken. 
Gebruik de UITVOEREN-toets of pijltoets LINKS om de editor te sluiten als de 
gewenste selectie is gemaakt.

Er zijn meerdere instellingen beschikbaar door op de toets “Uitbreiden” te drukken.

De instelling kan worden opgeslagen door gebruik te maken van de toets “Opslaan".

Druk op de UITVOEREN- of “Start”-toetsen om de meting te beginnen.
De “Terug”-toets keert terug naar het Hoofdmenu.
“Standaard” zet de instellingen terug naar standaard.


Menu-items:
* Aant. Kanalen - Stel het aantal kanalen in om gegevens te verzamelen.
* Sensor - Selecteer van een lijst met vooraf gedefinieerde sensoren of kies variabel om de sensor handmatig in te stellen.
* Sensoreenheden - Stel de meeteenheden in die door de sensor worden gebruikt. [Alleen uitbreiding]
* Gevoeligheid - Voer de transducergevoeligheid in mV per sensoreenheid in. [Alleen uitbreiding]
* ICP Voeding - Schakel de ICP voeding aan/uit. [Alleen uitbreiding]
* Signaalweergave - stel het weergaveformaat in van Spectrum, Tijd, Spectrum+Tijd, Spectrum+Cross Phase of Orbit. [Alleen uitbreiding]
* Y-as eenheden - Selecteer de weergegeven eenheidtypen voor de meting. 
* X-as eenheden - selecteer of Hz of CPM. [Alleen uitbreiding]
* Filter – Selecteer hoogdoorlaatfilterbereik
* Freq. bereik – Selecteer maximaal frequentiebereik
* Y-as weergave - Stel de Y-as schaal in op Lineair, Log of dB. [Alleen uitbreiding]
* Detectie - Selecteer uit RMS, piek berekend, piek-tot-piek berekend, werkelijke piek of werkelijke piek-tot-piek.
* Lijnen - Selecteer het aantal lijnen 
* Gem. Type - Stel gemiddeld type in op RMS, Exponentieel of PkHold. [Alleen uitbreiding]
* Aantal Gemiddelden - Selecteer aantal gemiddelden. [Alleen uitbreiding]
* Overlap - Selecteer % overlap. [Alleen uitbreiding]
* Venster - Stel het venstertype in op Hanning, Hamming, Flat +Top of rechthoekig. [Alleen uitbreiding]


De x-as komt, voor een Orbit, overeen met de KN 1 sensorpositie en de y-as komt overeen met de KN 2 sensorpositie.
