Symmetrisering - Trimrun-scherm

Dit scherm duidt het aantal vlakken aan, een samenvatting van de balansrun en verzamelde gegevens (amplitude, fase en machineloopsnelheid)

De instelling kan worden opgeslagen door gebruik te maken van de toets OPSLAAN.

Druk op de UITVOEREN- of START-toetsen, om de Trimrun te beginnen.

Druk op de POLAIR-toets om een polaire grafiek van de trimrun te zien (door in dit scherm op BARGRAPH drukken, komt u terug in het BARGRAPH -scherm).

Voor symmetrisering van twee vlakken, druk op GEMIDDELD om een gemiddelde uitlezing voor beide vlakken te geven. Druk opnieuw op GEMIDDELD om het middelen te stoppen.

Druk op UITVOEREN of STOP om de Trimrun te stoppen. 

Indien TABEL wordt ingedrukt, keert de gebruiker terug naar het Symmetrie - samenvattingscherm. Gebruik de UP/DOWN-pijlen om vooraf verzamelde gegevens te selecteren en druk op GA NAAR of UITVOEREN, om naar het gewenste instellingscherm te gaan.

Bij het indrukken van de toets UITVOEREN wordt de gebruiker gevraagd "Wilt u het residu bijwerken?", JA gaat verder naar het correctiegewichtscherm, NEE keert terug naar het Symmetriesamenvattingscherm.

De VORIGE-toets keert terug naar het hoofdscherm met de optie voor OPSLAAN, VERWERPEN of ANNULEREN.




