Équilibrage - Écran d'exécution initiale

Cet écran indique le nombre de plans, un récapitulatif de l'exécution d'équilibrage et les données recueillies (amplitude, phase et vitesse de fonctionnement de la machine).

La configuration peut être stockée en utilisant le bouton STOCKER.

Appuyez sur la touche FIRE ou DÉMARRAGE pour démarrer l'exécution initiale.

Appuyez sur le bouton POLAR (POLAIRE) pour voir un graphe en coordonnées polaires de l'exécution d'équilibrage (appuyez sur BARGRAPH a partir de cet écran pour revenir a l'écran de graphique à barres).

Pour un équilibrage à deux plans, appuyez sur AVERAGE (MOYENNE) pour donner une mesure moyenne pour les deux plans. Appuyez à nouveau sur AVERAGE (MOYENNE) pour arrêter le calcul de moyenne.

Appuyez sur la touche FIRE ou ARRÊT pour arrêter l'exécution initiale. 

Appuyez sur la touche FIRE pour passer à l'écran de poids d'essai ou appuyez sur TABLE pour revenir à l'écran Balancer - Récapitulatif.

Si TABLE est appuyé, utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner IR (exécution initiale) ou TWx1 (poids d'essai x1) et appuyez sur GOTO ou FIRE pour aller à l'écran de configuration souhaité.

La touche RETOUR renvoie à l'écran principal avec l'option ENREGISTRER, IGNORER ou ANNULER.



