Сигнал времени — Экран настройки

 
Для перемещения между настройками используйте клавиши со стрелками вверх и вниз. 

Для открытия выбранного элемента с целью редактирования используйте клавишу со стрелкой вправо. 
Для выхода из редактора после выбора нужного значения используйте клавишу FIRE или клавишу со стрелкой 
влево.

Для отображения расширенных настроек нажмите клавишу EXPAND.

Чтобы сохранить настройки, нажмите клавишу STORE.

Чтобы начать измерения, нажмите клавишу FIRE или START.
Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу EXIT.
Чтобы восстановить значения по умолчанию, нажмите клавишу DEFAULT.


Доступные пункты меню указаны ниже.
* «Каналы входного сигнала» — настройка количества каналов сбора данных.
* «Датчик» — выбор датчика из предложенного списка или выбор переменной для настройки датчика вручную.
* «Единицы датчика» — настройка единиц измерения, используемых датчиком. [Только в расширенном режиме]
* «Чувствительность» — указание чувствительности датчика в мВ на каждую единицу датчика. [Только в расширенном режиме]
* «Питание CCS» — включение и выключение питания CCS. [Только в расширенном режиме]
* «Низкие частоты» — выбор диапазона фильтра низких частот.
* «Время записи (с)» — указание максимальной длительности записи.
* «Режим записи» — запуск записи вручную или автоматически в зависимости от уровня входного сигнала по каналу 1.
* «Уровень сигнала запуска» — используется, если параметр «Режим записи» имеет значение «Уровень канала 1».
