分析仪 – 设置屏幕

 
使用上/下箭头键导航至“设置”。 

使用右箭头键打开选定的项目以进行编辑。 
选定所需的内容后，使用“激活”键或左 
箭头键关闭编辑器。

按“展开”按钮可提供更多设置。

使用“保存”按钮可存储设置。

按“激活”或“开始”按钮可启动测量。
按“后退”键将返回至主菜单。
按“默认”会将设置恢复至默认值。


菜单项：
* 通道数 - 设置用来收集数据的通道数量。
* 传感器 - 从预定义的传感器列表中选择，或选择变量以手动设置传感器。
* 传感器单位 - 设置传感器使用的测量单位。[仅扩展设置]
* 灵敏度 - 输入每个传感器设备的变频器灵敏度，以 mV 为单位。[仅扩展设置]
* ICP 电源 - 切换 ICP 电源开/关。[仅扩展设置]
* 查看信号 - 从“频谱”、“时间”、“频谱+时间”、“频谱+交叉相位”或“轨道”中选择显示格式。[仅扩展设置]
* Y 轴单位 - 选择用于测量的显示单位类型。 
* X 轴单位 - 选择 Hz 或 CPM。[仅扩展设置]
* 滤波器 - 选择高通滤波器范围
* 频率范围 - 选择最大频率范围
* 显示 Y 轴 - 从“线性”、“对数”或“dB”中选择 Y 轴刻度。[仅扩展设置]
* 检测 - 选择“RMS”、“计算的峰值”、“计算的峰峰值”、“真峰值”或“真峰峰值”。
* 行 - 选择行数 
* 平均化类型 - 从“RMS”、“指数”或“PkHold”中选择平均化类型。[仅扩展设置]
* 平均值数量 - 选择平均值的数量。[仅扩展设置]
* 重叠 - 选择重叠百分比。[仅扩展设置]
* 窗口 - 从“Hanning”、“Hamming”、“平顶”或“矩形”中选择窗口类型。[仅扩展设置]


对于轨道而言，X 轴对应于 Ch1 传感器位置，Y 轴对应于 Ch2 传感器位置。
