Балансировка — Экран балансировочного запуска

На этом экране отображаются количество плоскостей, сводка результатов запуска балансировки и собранные данные (амплитуда, фаза и рабочая скорость машины).

Чтобы сохранить настройки, нажмите клавишу SAVE.

Для балансировочного запуска нажмите клавишу FIRE или START.

Для просмотра полярного графика балансировочного запуска нажмите клавишу POLAR (при нажатии клавиши BARGRAPH откроется предыдущий экран гистограммы).

Для балансировки двух плоскостей нажмите клавишу AVERAGE, чтобы предоставить средние значения для обеих плоскостей. Для остановки усреднения повторно нажмите клавишу AVERAGE.

Для остановки балансировочного запуска нажмите клавишу FIRE или STOP. 

При нажатии клавиши TABLE осуществляется возврат к экрану «Балансир — Сводка». Чтобы перейти к нужному экрану настройки, выберите собранные ранее данные с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз, а затем нажмите клавишу GOTO или FIRE.

При нажатии клавиши FIRE отображается сообщение «Отбросить оставшуюся информацию?». Выберите вариант «Да», чтобы перейти к экрану балансировочного груза, или «Нет», чтобы вернуться к экрану сводных данных балансировки.

При нажатии клавиши BACK («Назад») можно вернуться в главное меню, выбрав вариант SAVE («Сохранить»), DISCARD («Сброс») или CANCEL («Отмена»).




