Seguimiento - Configuración WAV

Esta pantalla permite configurar los parámetros para un archivo WAV que desee procesar. Únicamente se pueden procesar los archivos WAV que contengan datos de 2 canales: CH1 se toma como la señal de vibración y CH2 como la señal de tacómetro.

El archivo WAV se analiza automáticamente para determinar la velocidad máxima presente: si el número de pulsos por revolución no es igual a 1,0, introduzca el valor correcto antes de continuar.

* Veloc. maq. máx.: especifique la velocidad de máquina máxima de interés en este archivo WAV. Predetermine automáticamente la velocidad de máquina detectada más alta.

* Modo - Puesta en marcha / Manual / Parada: especifique el modo en que se capturó WAV. Si está en duda, use Manual.

* Pulsos/Revoluciones: especifique el número de pulsos de tacómetro por revolución de árbol. Al cambiar esta opción, se cambia la configuración de velocidad de máquina máxima.

* Veloc. de inic., Veloc. de paro: si el modo es Puesta en marcha o Parada, especifique las velocidades de inicio y paro aproximadas en que se grabó el archivo WAV. No se aplica para el modo Manual.

