Analyzer - Écran de configuration

 
Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour naviguer vers les paramètres de configuration. 

Pour ouvrir l’élément sélectionné pour sa modification, utilisez la fléche DROITE. 
Utilisez la touche FIRE ou la flèche GAUCHE pour fermer l'éditeur lorsque la 
sélection souhaitée a été effectuée.

Des paramètres supplémentaires sont disponibles en appuyant sur le bouton "ÉLARGIR".

La configuration peut être stockée en utilisant le bouton "ENREGISTRER"

Appuyez sur la touche FIRE ou "DÉMARRAGE" pour démarrer la mesure.
La touche "RETOUR" vous renvoie au menu principal.
"DÉFAUT" remet les paramètres sur leurs valeurs par défaut.


Eléments du menu :
*Nbre canaux - Définissez le nombre de canaux pour collecter des données.
* Capteur - Faites une sélection dans une liste de capteurs prédéfinis ou choisissez variable pour définir manuellement le capteur.
* Unités capteur - Définissez les unités de mesure utilisées par le capteur. [Élargir uniquement]
* Sensibilité – Saisissez la sensibilité du transducteur en mV par unité de capteur. [Élargir uniquement]
* Alimentation ICP - Activez / désactivez l’alimentation ICP. [Élargir uniquement]
* Affichage signal - Définissez le format d'affichage parmi Spectre, Temps, Spectre+Temps, Spectre+Phase croisée ou Orbite. [Élargir uniquement]
* Unités axe Y – Sélectionnez le type des unités affichées pour la mesure. 
* Unités axe X – Sélectionnez soit Hz soit CPM. [Élargir uniquement]
* Filtre - Sélectionnez une plage de filtre passe-haut
* Plage de fréq - Sélectionnez la plage de fréquence maximale
* Affichage axe Y - Sélectionnez l'échelle de l'axe des Y parmi Linéaire, Log ou dB. [Élargir uniquement]
* Détection – Sélectionnez parmi RMS, pic calculé, pic-pic calculé, pic vrai ou pic-pic vrai.
* Lignes - Sélectionnez le nombre de lignes 
* Type de moy. - Sélectionnez le type de moyenne parmi RMS, Exponentielle ou PkHold (maintien des valeurs crêtes). [Élargir uniquement]
* Nbre Moyennes - Sélectionnez le nombre de moyennes. [Élargir uniquement]
* Chevauchement - Sélectionnez le % de chevauchement. [Élargir uniquement]
* Fenêtre - Sélectionnez le type de fenêtre parmi Hanning, Hamming, Plane + Haut ou Rectangulaire. [Élargir uniquement]


Pour une orbite, l'axe des X correspond à la position du capteur Ch1 et l'axe des Y correspond à la position du capteur Ch2.
