Ara Dişlisi Monitör Kurulum menüsü

* Birimler - İngiliz veya Metrik.. sistemin ölçüm birimlerini belirler. Örneğin, Metrik set kayış hızı m/s ve ara dişlisi çapı mm olarak seç. İngilizce kayış hızını ft/min ve ara dişlisi çapını inç. olarak ayarla.

* Hassasiyet - ses basıncının mikrofon hassasiyetini mV/Pascal olarak gir. SKF tarafından sağlanan mikrofon için varsayılan hassasiyet ayarı- 40 mV/Pascal. Başka bir mikrofon kullanılmadıkça, bunun değiştirilmesi gerekmez

* Tesis Adı - maden, şirket veya tesis adını gir. Bu bilgi (aşağıdaki üç alan ile birlikte) bellekte saklanır ve tanımlama amaçlı kaydedilen konveyör ses verileri ile birlikte kaydedilir.

* Konum - konveyör ya da makine'nin yeri.

* Açıklama - Eğer gerekiyorsa, tanımlama amaçlı ek açıklama gir.

* Varlık Referansı - konveyör demirbaş numarası, seri numarası veya etiket numarasını gir.

* Kayış Hızı - konveyör kayış hızını gir. Kayış hızı ve ara dişlisi makara çapı, makara dönme hızı ve rulman arıza frekanslarını hesaplamak için kullanılır.

* Ara Dişlisi Çapı - konveyörün ara dişlisi makarası çapını gir. Kayış hızı ve ara dişlisi makara çapı, makara dönme hızı ve rulman arıza frekanslarını hesaplamak için kullanılır.


Sonraki dört alan ara dişlisi Ses monitörün dört akustik ölçümlerinin eşik değerlerini değiştirmenizi sağlar. Varsayılan alarm eşik ayarları tipik konveyör koşullarında ara dişlisinin hatalarını en iyi bir şekilde algılamak için ayarlanmıştır ve sadece eğer sizin konveyör koşullarınız için yetersiz olduğu kanıtlanmışsa, değiştirilmelidir. 

* Gerçek Pk Eşik -  Akustik Kuşatıcı (PaE) gerçek pik toplam ölçümü için alarm eşiğini belirt.

* RSS Eşik -  Akustik Kuşatıcı (PaE) Kök Toplam Kare (RSS) toplam ölçümü için alarm eşiğini belirt.

* Kurtosis Eşik -  Kurtosis ölçümü için alarm eşiğini belirt. 

* HAI Eşik -  Harmonik Faaliyet Göstergesi ölçümü için alarm eşiğini belirt.

* Kaydet - (Dahili veya kart) ya Microlog dahili sabit sürücüye veya takılı bir SD karta, kayıt edilecek ortamı belirt.
