Menu de Configuração do Idler Monitor

* Unidades - Inglesas ou Métricas. Determina as unidades de medição do sistema. Por exemplo, selecione Métricas para ajustar a velocidade da esteira em m/s e o diâmetro do idler monitor em mm.  Selecione Inglesas para ajustar a velocidade da esteira em pés/min e o diâmetro do idler monitor em polegadas.

* Sensibilidade – Insira a sensibilidade do microfone em mV/Pascal de pressão sonora. A sensibilidade padrão é definida a 40 mV/Pascal para o microfone fornecido pela SKF. Isso não deve exigir alterações a menos que um microfone diferente seja usado.

* Nome da Planta - Insira a mina, empresa ou nome da planta. Essas informações (junto com os três campos seguintes) são armazenadas na memória e salvas com os dados de esteira gravados para propósitos de identificação.

* Localização – Insira a localização da esteira ou máquina.

* Descrição – Se necessário, insira descrição adicional para propósitos de identificação.

* Referência do bem – Insira o número de bem da esteira, número serial ou número de adesivo.

* Velocidade da Esteira – Insira a velocidade da esteira. A velocidade da correia e diâmetro do rolo livre são usados para calcular a velocidade de rotação do rolo e as frequências de falhas de suporte.

* Diametro do Rolo Livre – Insira o diâmetro do rolo livre da esteira. O diâmetro do rolo livre e a velocidade da esteira são usados para calcular a velocidade de rotação do rolo e as frequências de falhas de suporte.


Os próximos quatro campos permitem a você alterar os limites de alarme para as quatro medições acústicas do Idler Sound Monitor. As configurações padrão de limite de alarme são definidas para melhor detectar falhas de rolos livres para condições típicas de esteira e só devem ser alteradas se forem insuficientes para as suas condições de esteira. 

* Limite Pk Verdadeiro – Especifique a medição geral do pico verdadeiro do limite de alarme para Invólucro Acústico (PaE).

* Limite RSS – Especifique a medição geral da Soma de Raiz ao Quadrado (RSS) do limite de alarme para Invólucro Acústico (PaE).

* Limite de Curtose – Especifique o limite do alarme para medição de curtose. 

* Limite de HAI – Especifique o limite do alarme para medição do Indicador de Atividade Harmônica.

* Salvar em – (Interno ou placa) Especifica a mídia de gravação, o disco interno do Micro-registro ou a placa PC ou SD inserida.


