Анализатор - Конфигурационен екран

 
Използвайте бутоните със стрелки Нагоре/Надолу, за да се придвижвате по настройките. 

Използвайте бутона със стрелка Надясно, за да отворите избраната опция за редактиране. 
Използвайте бутон FIRE или бутон със стрелка НАЛЯВО, за да затворите редактора, когато 
желаният избор е направен.

Достъпни са допълнителни настройки с натискането на бутон "Разшири".

Настройката може да бъде запазена с бутон "Запазване".

Натиснете бутони FIRE или Старт за стартиране на измерването.
Бутон "Назад" ще ви върне в Главното меню.
"По подразбиране" ще върне настройките към фабрични настройки.


Опции на менюто:
* Брой канали - Задава броя на каналите за събиране на данни.
* Сензор - Изберете от списък с предварително дефинирани сензори или избира променлива за ръчно задаване на сензор.
* М.ед. на сензор - Задава мерни единици, използвани от сензора. [Само Разшири]
* Чувствителност - Въведете чувствителността на трансдуктора в mV за м.ед. на сензора.[Само Разшири]
* ICP Мощност - Включване/Изключване на ICP. [Само Разшири]
* Преглед на сигнал - задава формат на дисплея от Спектър, Час, Спектър+Час, Спектър+Взаимна фаза или Орбита. [Само Разшири]
* М.ед. на оста Y - Избира тип на извежданите мерни единици за измерването. 
* Мерни единици за оста Х - избира Hz или CPM. [Само Разшири]
* Филтър - Избира диапазон на ВЧ филтър
* Честотен диапазон - Избира максимален честотен диапазон
* Дисплей на ос Y - Избира скала за оста Y от Линейна, Логар. или dB. [Само Разшири]
* Детекция - Избира от RMS, изчислен пик , изчислен пик до пик, действителен пик или действителен пик до пик.
* Линии - Избира броя на линиите 
* Тип на осред. - Избира типа на осредняване от RMS, Експоненциал или PkHold. [Само Разшири]
* Брой Осреднявания - Избира броя осреднявания. [Само Разшири]
* Припокриване - Избира % припокриване. [Само Разшири]
* Прозорец - избира тип на прозореца от Hanning, Hamming, Flat +Top или Правоъгълен. [Само Разшири]


За Орбита, оста х съответства на позиция на сензор за Ch1, а оста y съответства на позиция на сензор за Ch2.
