Балансировка — Экран пробного веса

На этом экране можно ввести значения параметров «Пробный вес», «Угол», «Радиус» и «Масса ротора».

Выберите один из четырех указанных выше параметров с помощью клавиш со стрелками и введите значение. Нажмите клавишу FIRE, чтобы принять значения.

При вводе значений «Радиус» и «Масса ротора» устройство отобразит расчетное значение пробного веса.

Если выбраны две плоскости, нажмите клавишу PLANE B и введите значения для плоскости B, как указано выше.

Нажмите клавишу FIRE или OK для перехода к экрану пробного запуска 1.




