Riepilogo dell’applicazione di bilanciamento 
1) Impostazione bilanciamento
2) Funzionamento
3) Schermata Vai a
4) Verifica / Richiama
5) Funzione di stampa
6) Contrasto del display


1) Opzioni dell'impostazione di bilanciamento
* Numero di piani [1/2], valore predefinito 1
* Num. trasduttori [1] per il bilanciamento a un piano, [1/2] per il bilanciamento a due piani
* Tipo sensore [Accel G, Vel IPS, Vel mm/s2, Vis. um, Vis. mil, Pressione tasto], valore predefinito Accel G
* Visual. Unità, opzioni basate sul tipo di sensore selezionato
* Unità di peso [g/kg/oz/lb/EU - unità ingegneristica], valore predefinito EU
* Unità di lunghezza [mm/cm/m/pollici/piedi/EU], raggio della disposizione del peso dall’albero centrale alla posizione del peso
* Movimento [Senso di rotaz./Contro senso di rotaz.], valore predefinito Contro senso di rotaz.  
* Tipo di trigger [analogico est./TTL est.], valore predefinito TTL est.
* Pendenza trigger[+/-], valore predefinito + 
* Livello trigger [n. volt], (applicabile solo ad analogico est.)
Livello di squilibrio cons, livello di squilibrio consentito che si desidera raggiungere
* Filtro [Off (nessuno)/2Hz/10Hz], valore predefinito 2 Hz
* Rilevamento [Picco/RMS/Picco a Picco], valori predefiniti Picco per accel e vel, Picco a Picco per spost. 
* N. di medie, valore predefinito 4
* Soluzione [Coefficienti di influenza/Quasi-Statico], valore predefinito Coefficienti di influenza. 
Disponibile esclusivamente per il bilanciamento a due piani.
* Semisezioni del piano:
Le opzioni a doppio piano possono variare a seconda se si sta utilizzando uno o due trasduttori.
* Canale input [CH1/CH2], valore predefinito CAN 1
* Accoppiamento [ICP/AC], valore predefinito AC
* Sensibilità [0,010-1000 mV/EU] , valore predefinito 100mV/EU
* Intervallo di input [intervallo autom./fisso]
* Tipo (Posizioni) [continuo/fisso], valore predefinito continuo.
* Numero di posizioni [3-360] valore predefinito 3.
È utile soltanto se precedentemente è stato selezionato Fisso (si suppone un riferimento di fase in posizione zero e posizioni equamente distribuite).
* Offset posizione 1 [0-360], valore predefinito 0


2) Funzionamento
Dettagli esecuzione bilanciamento
* Piano esecuzione iniziale n
* Registra RPM, Amp., Fase per piano n. 
Memorizzare i risultati nella tabella di riepilogo
* Se i piani sono due con un trasduttore, ripetere questo passaggio per il piano successivo.
* Piano esecuzione di prova n
* Richiedi peso di prova in numero di piano, utilizzando una stima o un altro metodo. Immettere Massa, Angolo e Raggio di numero di peso di prova. 
* Registrare esecuzione di prova n con massa di prova n attaccata, registrando Amp. e Fase in ciascun piano. Immettere i risultati nella tabella di riepilogo.
* Chiedi se il peso è permanentemente attaccato. Informazione necessaria per il calcolo delle correzioni. Memorizzare i risultati nella tabella dei pesi.
* Se i piani sono due con un trasduttore, ripetere l'esecuzione di prova per il piano successivo.
* Correzione
Fornisce una soluzione per tutti i piani a seconda dell'opzione scelta, ciascun risultato (per numero di piano) può essere diviso in due posizioni (sono consentiti raggi e/o angoli diversi) ed è possibile aggiungere o sottrarre le correzioni. 
* Se i piani sono due e il metodo di soluzione è quasi-statico, viene calcolato il peso correttivo per l'albero.
* Le masse correttive vengono aggiunte (o rimosse). I pesi immessi nella tabella dei pesi.
* Esecuzione finale
* Registrare esecuzione finale con masse di prova attaccate, registrando Amp. e Fase in ciascun piano. Aggiungere i risultati nella tabella di riepilogo.
* Se la riduzione non è accettabile.
* Contrassegnare i risultati registrati nel passaggio precedente come riduzione. 
* Ripetere dal passaggio Correzione in poi.

* Alla chiusura del bilanciamento
Opzione per salvare lo stato dal punto raggiunto nel test. È possibile richiamare lavori precedenti per completare o esaminare i dati.


3) Schermata Vai a
Premere il pulsante funzione Vai a su qualsiasi schermata sia disponibile.  Viene visualizzata la schermata Vai a. Utilizzare i tasti freccia Su/Giù per selezionare a quale punto dell'esecuzione si desidera saltare e premere i tasti "Vai a Pt"/Invio per attivare l'operazione. L'utente può passare soltanto agli "elementi contrassegnati con un segno di spunta" nella casella di controllo sulla sinistra, mentre tutti gli altri vengono ignorati quando si preme "Vai a Pt"/Invio.


4) Verifica e Richiama
L’utente può selezionare i bilanciamenti precedenti per le seguenti operazioni:
Eseguire un nuovo lavoro utilizzando le impostazioni precedenti.
Continuare il test da qualsiasi punto nel riepilogo utilizzando il pulsante Vai a
Visualizzare la tabella di riepilogo
Visualizzare la tabella dei pesi



5) Funzione di stampa
È possibile salvare come immagini Bitmap le schermate di riepilogo del bilanciamento e di riepilogo dei pesi in una scheda SD o nella memoria interna. L’immagine può quindi essere copiata su un PC host e stampata.
Ciò viene ottenuto premendo contemporaneamente i tasti "0" e "7". 
Viene visualizzata una finestra di dialogo:
* F3 per salvare su scheda SD
* F4 per salvare nella memoria interna


6) Contrasto del display
È possibile regolare il contrasto del display LCD in qualsiasi schermata premendo il tasto 0 e il tasto funzione F3 per aumentare il contrasto del display o il tasto 0 e il tasto funzione F4 per ridurre il contrasto.
