跟踪 - 光谱图扩展设置

*Y 轴 – 从下拉菜单中选择是以线性形式，还是对数形式显示 Y 轴单位刻度。

* Z 轴 – 从下拉菜单中选择用于 Z 轴的间隔。选项包括：
 RPM - FFT 将根据其记录时的 RPM 划分间隔
 时间戳 - FFT 将根据数据记录的时间划分间隔
 平均间隔 - FFT 将沿 Z 轴平均划分间隔

*空 - 选择显示最低信号层级，为最大整体值的一部分。 

“显示”或“激活”将收集数据

“退出” - 返回至瀑布图设置
