Menú de configuración del Idler Monitor

* Unidades - Inglesas o métricas. Determina las unidades de medición del sistema. Por ejemplo, seleccione Métricas para que la velocidad de la cinta sea en m/s y el diámetro de las poleas en mm. Seleccione Inglesas para que la velocidad de la cinta sea de pies/min y el diámetro de las poleas en pulgadas.

* Sensibilidad - Introduzca la sensibilidad del micrófono en mV/Pascal para la presión del sonido. La sensibilidad predeterminada es 40 mV/Pascal para el micrófono suministrado por SKF. No se debe cambiar a menos que se utilice un micrófono diferente.

* Nombre de planta - Introduzca el nombre de la mina, de la compañía o de la planta. Esta información (a lo largo de los próximos tres campos) se almacenará en la memoria y se grabará con la información sonora de la cinta transportadora para propósitos de identificación.

* Ubicación - Introduzca la ubicación de la máquina o de la cinta transportadora.

* Descripción - Si es necesario, introduzca una descripción adicional para propósitos de identificación.

* Referencia del equipo - Introduzca el número del equipo de la cinta transportadora, el número de serie o el número de etiqueta.

* Velocidad de la correa- Introduzca la velocidad de la correa de la cinta transportadora. La velocidad de la cinta y el diámetro del rodillo de las poleas se utilizan para calcular la velocidad de rotación de los rodillos y las frecuencias por defecto de la rotación.

* Diámetro de las poleas - Introduzca el diámetro del rodillo de las poleas de la cinta transportadora. La velocidad de la cinta y el diámetro del rodillo de las poleas se utilizan para calcular la velocidad de rotación de los rodillos y las frecuencias por defecto de la rotación.


Los próximos cuatro campos le permitirán modificar los umbrales de alarma para las cuatro medidas acústicas del Idler Sound Monitor. Las herramientas del umbral de la alarma predeterminada se establecen para detectar mejor las averías en las poleas en las condiciones típicas de la cinta transportadora y sólo se deberán modificar si resultan insuficientes para las condiciones de su cinta transportadora. 

* Umbral del pico real - Especifique el umbral de alarma para el pico real total de medición de la acústica envolvente (PaE).

* Umbral RSS - Especifique el umbral de alarma para la medición general de la total de la suma de las raíces (RSS, por sus siglas en inglés) de la acústica envolvente (PaE, por sus siglas en inglés).

* Umbral de Curtosis - Especifique el umbral de alarma para la medición de curtosis. 

* Umbral HAI - Especifique el umbral de alarma para la medición del Indicador de actividad armónica.

* Guardar en: (disco interno o tarjeta) especifique dónde desea grabar los datos. Puede elegir entre el disco duro interno del Microlog o una tarjeta SD introducida.
