FRF- Kurulum Ekran

 
Kurulum ayarlarında gezinmek için Yukarı/Aşağı ok tuşlarını kullan. 

Seçilen ögeyi düzenlemek için SAĞ ok tuşunu kullan. 
İstenen seçim yapıldığında düzenleyiciyi kapatmak için ATEŞLE tuşunu veya SOL ok tuşunu kullan. 


Diğer ayarlar GENİŞLET butonu ile bulunur.

Kurulum SAKLA tuşu ile kaydedilebilir.

Ölçümü başlatmak için ATEŞLE veya BAŞLAT tuşuna bas.
"Geri" tuşu ile ana menüye geri dön.
"Varsayılan" varsayılan değerleri geri getirir.


Menü ögeleri:
* Yanıt Kanalı (kanalları) - veri toplamak için kanal sayısını ayarla.
* Uyarma Yöntemi - çekiç veya sürekli seç
* Çekiç Birimleri- N veya lbf seç [Hammer mode only]
* H.Sens. (mV/N) - çekiç hassasiyetini gir
* H. ICP Güç - çekiç ICP güç açık/kapalı geçiş yap.
* Sensör - önceden tanımlanmış sensörler arasından seçim yap veya sensörü kurmak için değişkenleri manüel olarak seç.
* Sensör birimleri - sensörün kullandığı ölçü birimlerini ayarla. [sadece genişlet]
* Hassasiyet - sensör birim başına transdüser hassasiyeti mV gir.[sadece genişlet]
* ICP Güç - ICP güç açık/kapalı geçiş yap. [sadece genişlet]
*Yanıt Aralığı- görmek istediğin yanıt aralığı limitini seç
* Ölçüm - Zahiri Kitle, Akselerans, Empedans, Mobilite, Sertlik veya Uyumluluk [sadece Çekiç] veya g/g, mm/s/g veya um/g [Sürekli] seç
* Ölçüm Birimleri - ölçüm için görüntülenen birim tipini seç. 
* Y-Ekseni - Y-Ekseni ölçeğini Doğrusal, Log veya dB arasından seç. 
* Çekiç Aralığı - çekiç için istenen aralığı seç [sadece Çekiç modunda]
* Frekans Aralığı - ölçüm için frekans aralığı seç
* Hat sayısı- hat sayısını seç 
* Pencereleme - Forec-Exp veya çekiç modu için Aynı seç, varsayılan Sürekli mod için Hanning dir.
* Num. Ortalamalar - Belirli sayıda ortalama seç. [sadece genişlet]
* Kabul/Ret- Manüel veya Otomatik [sadece Çekiç modunda]
* Tersine Çevirme Fazı - AÇIK/KAPALI arasında seç
* İyi Uyum- iyi uyuma ayarlı % seviyesini seç
* Kaydet - Dahili veya SD kart arasında seç
* Posn. * Autoincr - AÇIK/KAPALI arasında geçiş yap
