Idler Monitor: экран администрирования конфигурации

Этот экран содержит дополнительные параметры конфигурации, которые могут быть использованы при необходимости. Однако установленные по умолчанию значения обычно соответствуют нужным требованиям.

* "Fмакс измерения": изменение диапазона частоты, используемого для измерений (для gSE и немодулированного сигнала).

* "Количество линий": изменение размера БПФ, используемого для обработки.

* "Мин. количество порядков" и "Макс. количество порядков": изменение диапазона кратности для скорости ролика, используемого при выявлении гармонических колебаний.

* "Гашение": изменение порогового значения, при котором регистрируется низкий уровень входящего сигнала.

* "Запись": включение или отключение записи результатов в CSV-файл.

