Volgen - WAV-instelling

In dit venster kunt u de parameters instellen voor een WAV-bestand dat u wilt verwerken. Alleen WAV-bestanden met 2-kanaalsgegevens kunnen worden verwerkt: K1 wordt genomen als het trillingssignaal en K2 als het tachosignaal.

Het WAV-bestand wordt automatisch gescand om de huidige maximumsnelheid te bepalen: als het aantal pulses-per-rev niet gelijk is aan 1,0, dan moet u eerst de correcte waarde invoeren.

* Max. M/c snelheid - Geeft de maximumsnelheid van de machine aan in dit WAV-bestand. Automatisch vooraf ingesteld op de hoogste gedetecteerde m/c snelheid.

* Modus - Runup / Handmatig / Coastdown - De modus opgeven waarin het WAV-bestand is opgenomen. Gebruik bij twijfel de instelling Handmatig.

* Pulses/Rev - Het aantal tachopulses per asdraaiing opgeven. Als u deze instelling wijzigt, wordt ook de instelling voor Max. M/c snelheid gewijzigd.

* Start Spd, Stop Spd - Als de modus Runup of Coastdown is, moet u de geschatte start- en stopsnelheden opgeven waarop het WAV-bestand werd opgenomen. Niet van toepassing voor de modus Handmatig.

