Tracciatura - Impostazioni estese cascata

*Asse Z - Scegliere dal menu a discesa la spaziatura da utilizzare per l'asse Z. Le opzioni disponibili sono:
 RPM - Gli FFT verranno spaziati a seconda del valore RPM con cui sono stati registrati
 Timestamp - gli FFT verranno spaziati a seconda dell'ora in cui i dati sono stati registrati
 Spaziat. uniforme - gli FFT verranno spaziati in modo uniforme lungo l'asse Z

* N. spettri - Utilizzare il tastierino numerico per immettere il numero di spettri da visualizzare nel grafico a cascata. È possibile visualizzare tra 2 e 60 tracce.

* Offset tracc. - Scegliere dal menu a discesa l'angolo dell'asse Z nel grafico a cascata. I valori disponibili sono 0, 22,5 e 45 gradi.

* Alt. traccia - Utilizzare il menu a discesa per specificare la parte della schermata utilizzata per l'asse Y e l'asse Z: Se si seleziona l'impostazione Elevata, gli spettri sono più alti e più vicini. Se è Bassa, gli spettri risultano più bassi e più distanziati l'uno dall'altro.

* Vis. ordine – Scegliere l'ordine di visualizzazione cronologico o anticronologico del grafico. Se l'ordine di visualizzazione è cronologico, lo spettro più vicino all'utente è quello raccolto per primo tra quelli visualizzati. Gli spettri raccolti successivamente sono visualizzati dietro tale spettro. Se l'ordine di visualizzazione è anticronologico, lo spettro più vicino all'utente è quello raccolto per ultimo tra quelli visualizzati. Gli spettri raccolti antecedentemente sono visualizzati dietro tale spettro.

* Soppress. - Selezionare dal menu a discesa la percentuale di dati del segnale globale da sopprimere. In questo modo verranno soppressi i dati sotto un determinato livello nell'asse X.
