Nachlaufanalyse - Wasserfall-Setup

Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben/unten, um in den Setup-Einstellungen zu navigieren. 

Verwenden Sie die Pfeiltaste nach RECHTS, um das ausgewählte Element zur Bearbeitung zu öffnen. 
Verwenden Sie die FIRE-Taste oder die Pfeiltaste nach LINKS, um den Editor zu schließen, nachdem die 
gewünschte Auswahl getroffen wurde.

Drücken Sie die Tasten FIRE oder ANZEIGE, um mit dem erweiterten Setup-Menü fortzufahren.
Über die Taste EXIT kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

Menüeinträge:

Menüeinträge:
* Kanal - Wählen Sie den Kanal aus, der angezeigt werden soll
* Drehz.Start (UPM) - Geben Sie über das alphanumerische Tastenfeld die Startdrehzahl für den Plot in UPM ein. Standardmäßig entspricht dieser Wert der in der Setup-Hauptansicht festgelegten Startdrehzahl. 
* Drehz.Stop (UPM) - Geben Sie über das alphanumerische Tastenfeld die Stopdrehzahl für den Plot in UPM ein. Standardmäßig entspricht dieser Wert der in der Setup-Hauptansicht festgelegten Stopdrehzahl.
* Abstand - Wählen Sie den für die Darstellungen zu verwendenden Intervalltyp aus der Dropdown-Liste. Zur Auswahl stehen: ΔUPM, %ΔUPM, ΔZeit, ΔUPM + ΔZeit oder %ΔUPM + ΔZeit.
Je nach gewählter Option können Sie über das alphanumerische Tastenfeld Werte für das Drehzahl- und Zeitintervall eingeben.
* Anzeigeeinheiten - Wählen Sie die y-Achseneinheiten aus der Dropdownliste. Welche Einheiten verfügbar sind, hängt vom zum Sammeln der Daten verwendeten Messwertgebers ab.
* Erfassung - Bestimmt die Signalerfassung und Skalierung von rms, pc oder ppc.  
* Zeilen - Bestimmt die Auflösung des Spektrums.
* X-Achse - Wählen Sie die X-Achseneinheiten aus der Dropdownliste. Verfügbare Einheiten: Hz, UPM oder Ordnungen.
* Frequenzbereich - Geben Sie den Maximalwert für die X-Achse über das alphanumerische Tastenfeld ein. Die Einheiten hängen von der Einstellung der x-Achse ab.
* NF-Grenze - Wählen Sie aus der Dropdownliste mit Hochpassfiltern einen Niederfrequenz-Grenzwert.
