Tasapainotus – asetusnäyttö

 
Käytä Ylös/Alas-nuolinäppäimiä navigoimaan asetuksissa. 

Avaa valittu kohde muokattavaksi OIKEALLA nuolinäppäimellä. 
Sulje editori käyttämällä LAUKAISE- tai VASEN-näppäintä, kun 
haluttu valinta on tehty.

Lisäasetuksia on saatavana painamalla LAAJENNA-painiketta.

Asetukset voidaan tallentaa käyttäen TALLENNA-painiketta.

Aloita mittaus painamalla LAUKAISE- tai KÄYNNISTÄ-painiketta.

Päävalikkoon palataan "Takaisin"-näppäimellä
"Oletus" palauttaa asetukset oletusarvoihin.

Valikon kohteet:
* Tason määritys – aseta datan keräykseen käytettävien tasojen määrä.
* Anturi – valitse esimääritettyjen anturien listalta tai valitse muuttuja anturin manuaalista asettamista varten.
* Anturiyksiköt – aseta anturin käyttämät mittausyksiköt. [vain Laajenna]
* Herkkyys – anna anturin herkkyys yksikkönä mV per anturiyksikkö.[vain Laajenna]
* ICP-teho – kytke ICP-teho päälle/pois päältä. [vain Laajenna]
* Näytön yksiköt – valitse esitettävä mittauksen yksikkötyyppi. 
* Tunnistus – valitse vaihtohedoista RMS, huippu laskettuna tai huipusta huippuun laskettuna.[vain Laajenna]
* Painoyksiköt – valitse vaihtoehdoista gr, kg, cm, mm, EU tai %.
* Pituusyksiköt – valitse vaihtoehdoista mm, cm, m tai EU. [vain Laajenna]
* Laukaisu – valitse vaihtoehdoista Automaattinen, Manuaalinen tai Visuaalinen.
* Vär. raja-arvo – käytä numeronäppäimistöä antamaan värähtelyn raja-arvo yksikössä um. [vain Laajenna]
* Ratkaisu – valitse joko Dynaaminen tai 1–2 tasoa prognoosilla (saatavana vain, kun 2 tasoa on valittuna).
* Korjaustyyppi – valitse Napa, Komponentti tai Kiinteä paino.
