RuCd - Spektogram genişletilmiş kurulum

*Y-Ekseni - açılır menüden Y-Ekseni ünitelerinin ölçeğinin doğrusal veya logaritmik formatta olup olmayacağını seç

* Z-Ekseni - Z-ekseni için kullanmak üzere açılır menüden aralık bırakmayı seç. Birini seç:
 RPM - FFT'ler kaydedildikleri RPM'e bağlı olarak aralıklı dizileceklerdir.
 Zaman damgası - FFT'ler verilerin kaydedildikleri zamana bağlı olarak aralıklı dizileceklerdir.
 Eşit aralık - FFT'ler Z-ekseni boyunca eşit aralıklarla dizileceklerdir.

* Silme - maksimum genel toplam değerin bir yüzdesi olarak gösterilecek şekilde minimum sinyal seviyesini seç. 

GÖRÜNTÜ veya Ateşle verileri toplar

GERİ - şelale kurulumuna geri dön
