RuCd - Tabella Impostazioni

Usare i tasti Freccia in alto/Freccia in basso per navigare tra le varie opzioni. 

Usare il tasto Freccia a destra per aprire l’elemento che si desidera modificare. 
Usare il tasto Invio o Freccia sinistra per chiudere l'editor dopo avere 
impostato il valore desiderato.

Premere il pulsante INVIO o VISUALIZZA per avviare la misurazione.
Il tasto INDIETRO riporta al Menu Principale.

Opzioni del menu:
* Canale - Seleziona il canale da visualizzare
* Vel.Avv (RPM) - Utilizzare il tastierino alfanumerico per inserire la velocità di avvio RPM per il diagramma. Come impostazione predefinita, questo valore è lo stesso impostato per la velocità di avviamento nella schermata principale di configurazione. 
* Vel.Arresto(RPM) - Utilizzare il tastierino alfanumerico per immettere la velocità di arresto RPM per il diagramma. Come impostazione predefinita, questo valore è uguale a quello impostato per la velocità di arresto nella schermata principale di configurazione.
* Spaziatura - Utilizzare il menu a discesa per selezionare il tipo di intervallo da utilizzare per i diagrammi. Le opzioni disponibili sono: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTime, ΔRPM + ΔTime o %ΔRPM + Δtime.
A seconda dell'opzione selezionata, è possibile specificare i valori degli intervalli di velocità e di tempo utilizzando il tastierino alfanumerico.
* Visual. unità - Scegliere nel menu a discesa le unità per l'asse Y. Le unità disponibili variano in funzione del trasduttore utilizzato per raccogliere i dati.
* Interruz. BF - Scegliere dal menu a discesa se applicare un filtro a bassa frequenza, a 0.3× della velocità di esecuzione. Per le misurazioni integrate, è consigliabile che l'opzione Interruz. BF sia attivata.
* Rilevamento - Determina il rilevamento e la scalatura del segnale tra rms, pc o ppc.   
* Num. tracce - Scegliere dal menu a discesa il numero di tracce da visualizzare. Se si sceglie Globale, è possibile visualizzare al massimo 3 tracce, altrimenti il massimo è 4.
* Ord. tracc. #1 - Utilizzare il tastierino alfanumerico per inserire il numero di ordine da visualizzare su questa traccia.
* Ord. tracc. #2 - Utilizzare il tastierino alfanumerico per inserire il numero di ordine da visualizzare su questa traccia. This option is only available if the number of traces is 2 or more.
* Ord. tracc. #3 - Utilizzare il tastierino alfanumerico per inserire il numero di ordine da visualizzare su questa traccia. Questa opzione è disponibile solo se si hanno 3 o più tracce.
* Ord. tracc. #4 - Utilizzare il tastierino alfanumerico per inserire il numero di ordine da visualizzare su questa traccia. Questa opzione è disponibile solo se si hanno 4 tracce e l'opzione Globale non è selezionata.
