传输功能 - 显示数据

此屏幕显示 FRF 测量数据。 
上方轨迹显示量级。颜色代表测量的连贯性。连贯性良好 (≥85%) 的频率会以绿色显示，连贯性较差 (<85%) 的频率以红色显示。
下方轨迹显示相位。

收集数据时，若“接受/拒绝”选项设为“手动”，则这两条轨迹分别显示力锤和响应时间。

* 帮助 - 帮助菜单

* 查看 - 可让用户根据设置内容更改屏幕视图

* 存储 - 存储已收集的数据

* 重新执行 - 放弃迄今为止已收集到的数据并重新执行“传输功能”测量。

* 退出 - 返回至“设置”菜单

* “向左/向右”光标键用于在量级/相位轨迹上移动光标。

* +- 键用于延长/缩短轨迹 X 轴。

