Idler Monitor -järjestelmänvalvojan asetusnäyttö

Tämä näyttö tarjoaa ylimääräisiä asetusvaihtoehtoja käytettäväksi tarpeen mukaan. Normaalisti oletusmääritykset ovat kuitenkin riittäviä.

* Mittauksen Fmax: muuta mittauksia varten käytettyä taajuusaluetta (sekä gSE ja peruskaista)

* Rivien määrä: muuta käsittelyyn käytettävän FFT:n kokoa.

* Määräysten min.määrä, maks.määrä: vaihda kerroinaluetta kääntöpyöränopeudelle, jota haetaan mahdollista harmonista toimintaa varten.

* Sammutus: vaihda syöttötasoa, jolla "alhaisen signaalitason" havaitseminen sallitaan

* Kirjaus: salli tai estä tulosten kirjaaminen CSV-tiedostoon

