RuCd - Configuration Nyquist

Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour naviguer vers les paramètres de configuration. 

Pour ouvrir l’élément sélectionné pour sa modification, utilisez la fléche DROITE. 
Utilisez la touche FIRE ou la flèche GAUCHE pour fermer l'éditeur lorsque la 
sélection souhaitée a été effectuée.

Appuyez sur la touche FIRE ou AFFICHAGE pour démarrer la mesure
La touche RETOUR vous renvoie au menu principal.

Eléments du menu :

Eléments du menu :
* Canal - Sélectionnez le canal à afficher
* Vit. Démarrage (TPM) - Utilisez le pavé alphanumérique pour entrer la vitesse de démarrage en TPM pour le tracé. Par défaut, cette valeur est la même que la vitesse de démarrage définie dans l’écran de configuration principal. 
* Vit. Arrêt (TPM) - Utilisez le pavé alphanumérique pour entrer la vitesse d’arrêt en TPM pour le tracé. Par défaut, cette valeur est la même que la vitesse d’arrêt définie dans l’écran de configuration principal.
* Espacement - Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type d’intervalle à utiliser pour les tracés. Les choix possibles sont les suivants : ΔRPM, %ΔRPM, ΔTime, ΔRPM + ΔTime or %ΔRPM + ΔTime.
Selon l’option sélectionnée, ce paramètre vous permettra d’entrer les valeurs d’intervalle de vitesse et temporel à l’aide du pavé alphanumérique.
* Unités d’affichage - Sélectionnez les unités de l’axe Y dans le menu déroulant. Les unités disponibles varient en fonction du transducteur utilisé pour collecter les données.
* Coupure BF - Sélectionnez, à l’aide du menu déroulant, l’application, ou non, d’un filtre basse fréquence, à 0.3× la vitesse de fonctionnement. Pour les mesures intégrées, il est recommandé de régler Coupure BF sur Activé.
* Détection - Détermine la détection et l'échelle du signal parmi rms, pc or ppc.  
* Nbre traces - Sélectionnez dans le menu déroulant le nombre de traces à afficher. Si la valeur Global est sélectionnée, il est possible d’afficher un maximum de 3 traces. Dans le cas contraire, le maximum est de 4.
* Ordre de trace #1 -  Utilisez le pavé alphanumérique pour entrer le numéro d'ordre à afficher sur cette trace.
* Ordre de trace #2 -  Utilisez le pavé alphanumérique pour entrer le numéro d'ordre à afficher sur cette trace. Cette option est disponible uniquement si le nombre de traces est égal ou supérieur à 2.
* Ordre de trace #3 -  Utilisez le pavé alphanumérique pour entrer le numéro d'ordre à afficher sur cette trace. Cette option est disponible uniquement si le nombre de traces est égal ou supérieur à 3.
* Ordre de trace #4 -  Utilisez le pavé alphanumérique pour entrer le numéro d'ordre à afficher sur cette trace. Cette option est disponible uniquement si le nombre de traces est égal à 4 et la valeur Global est désactivée.
