RuCd: spektrogrammin lisäasetusten ohje
------------------------------------

Y-akseli - Valitaan pudostusvalikosta, esitetäänkö Y-akselin asteikolla yksiköt lineaarisessa vai logaritmisessa muodossa.

Z-akseli: valitaan pudotusvalikosta valitaan Z-akselilla käytettävä välistystapa. Valitaan:
* RPM: FFT:t välistetään riippuen kierrosluvusta, jolla ne tallennettiin.
* Aikamerkki: FFT:t välistetään riippuen ajasta, jolla tiedot tallennettiin.
* Tasavälit: FFT:t välistetään tasavälein Z-akselilla.

Sammutus: valitaan pienin näytettävä signaalitaso prosentteina suurimmasta kokonaisarvosta. 
