Volgen - Uitgebreide instellingen waterval

* Z-as - Selecteer in het keuzemenu de spatiëring die voor de Z-as moet worden gebruikt. U kunt kiezen uit:
 RPM - De FFT's zullen worden gespatieerd op basis van de RPM waarop ze zijn opgenomen
 Tijdstempel - De FFT's zullen worden gespatieerd op basis van de tijd waarop de gegevens zijn opgenomen
 Evenredige spatiëring - De FFT's zullen evenredig worden gespatieerd langs de Z-as

* Aantal spectra - Gebruik het numerieke toetsenpaneel om het aantal spectra in te voeren dat op de waterval moet worden weergegeven. U kunt tussen 2 en 60 sporen weergeven.

* Spoorafwijking - Gebruik het keuzemenu om de hoek van de waterval voor de Z-as te selecteren. Kies tussen 0, 22,5 en 45 graden van de Y-as.

* Spoorhoogte - Gebruik het keuzemenu om het totaal van het venster voor de Y-as en de Z-as te besturen: indien Hoog, dan zijn de spectra hoger maar dichter bij elkaar. Indien Laag, dan zijn de spectra lager en verder van elkaar.

* Verpl.volgorde - Selecteer of de volgorde van het plot voorwaarts of achterwaarts moet worden weergegeven. Als de weergavevolgorde Voorwaars is, dan is het spectrum dat het dichtstbij de gebruiker is het eerste verzamelde weergegeven spectrum met de later verzamelde spectra daaropvolgend. Als de weergavevolgorde Achterwaarts is, dan is het spectrum dat het dichtstbij de gebruiker is het laatste verzamelde weergegeven spectrum met de eerder verzamelde spectra daaropvolgend.

* Leegmaken - Selecteer in het keuzemenu het percentage van alle signaalgegevens die moeten worden leeggemaakt. Hierdoor zullen de gegevens onder een bepaald niveau op de Y-as worden onderdrukt.
