Отслеживание — Отображение спектрограммы

В отображении спектрограммы используются разные цвета для амплитуд сигналов: красный означает более высокую амплитуду, а синий — низкую. 

Используйте клавиши со стрелками вверх и вниз для перемещения курсора по оси Y записанных скоростей (об/мин).

Используйте клавиши со стрелками вправо и влево для перемещения курсора по оси X выбранной шкалы частот.
Доступны также указанные ниже элементы.

* «СПРАВКА» — открытие меню справки.

* «КАСКАД. ГРАФИК» — отображение тех же данных в виде каскадного графика. 

* «ИЗМЕНИТЬ» — возврат в меню настройки отображения спектрограммы.

* «СОХРАНИТЬ» — сохранение данных спектрограммы в файле CSV.

* «ВЫХОД» — возврат в меню настройки спектрограммы.
