Señal de tiempo - Pantalla Configuración

 
Use las teclas de flecha arriba/abajo para navegar a la configuración. 

Use la tecla de flecha DERECHA para abrir el elemento a editar. 
Use la tecla DISPARAR o la tecla de flecha IZQUIERDA para cerrar el editor cuando  
se ha efectuado la selección deseada.

Hay disponibles otras opciones al presionar el botón AMPLIAR.

La configuración se puede almacenar con el botón GUARDAR.

Pulse los botones DISPARAR o INICIO para iniciar la medición.
La tecla SALIR volverá al Menú principal.
PREDETERMINADO hará que la configuración vuelva a los valores predeterminados.


Elementos del menú:
* Canales de entrada – Configure el número de canales para obtener datos.
* Sensor – Seleccione en la lista de sensores predefinidos o elija variable para configurar manualmente el sensor.
* Unidades de sensor - Configure las unidades de medición que utiliza el sensor. [Expandir solamente]
* Sensibilidad - Introduzca la sensibilidad del transductor en mV por unidad de sensor.[Expandir solamente]
* Alimentación CCS – Active/Desactive la alimentación CCS. [Expandir solamente]
* Paso bajo - Seleccione el rango de Filtro de paso bajo
* Tiempo grab. (s) - Establece el tiempo máximo de grabación.
* Modo de registro - Seleccione si la grabación se iniciará manualmente o automáticamente en base al nivel de entrada del Ch1.
* Nivel de disparador - Se utiliza cuando el 'Modo de registro' se establece en 'Nivel Ch1'.
