Balanceamento – Tela Peso de teste

Esta tela permite que o usuário informe o Peso de teste, ângulo, Raio e Massa do rotor.

Use as teclas de seta no teclado numérico para selecionar uma das quatro opções listadas acima e digitar os valores. Pressione a tecla DISPARAR para aceitar.

Se o usuário digitar os valores do Raio e da Massa do rotor, a unidade fornecerá um peso de teste estimado.

Se dois planos forem selecionados, pressione PLANO B para permitir que o usuário insira os valores para o Plano B conforme acima.

Pressione o botão DISPARAR ou OK para ir para a tela Execução de teste 1.




