Funkcja transferu – ekran ustawień

 
Klawisze strzałki góra/dół pozwalają poruszać się pionowo po tabeli. 

Aby otworzyć i edytować wybraną pozycję, użyj klawisza strzałki W PRAWO. 
Klawisz strzałka W LEWO lub klawisz akcji służą do zamykania edytora po 
dokonaniu odpowiedniego wyboru.

Dostęp do zaawansowanych ustawień można uzyskać po naciśnięciu klawisza ROZCIĄGNIJ.

Ustawienia można zachować, naciskając klawisz ZACHOWAJ.

Naciśnij klawisz akcji i klawisz START, aby rozpocząć pomiar.
Naciśnięcie klawisza WYJŚCIE powoduje powrót do głównego ekranu.
Naciśnięcie klawisza DOMYŚLNY powoduje przywrócenie ustawień domyślnych.


Pozycje menu:
* Kanały – ustaw liczbę kanałów gromadzących dane.
* Tryb wzbudzania – wybierz opcję młotka lub opcję ciągłą
* Jednostki uderzeń – wybierz N lub lbf. [Tylko tryb młotka]
* Czułość uderzeń (mV/N) – wprowadź wartości dla czułości młotka
* H. Zasilanie CCS – włącz/wyłącz zasilanie CCS młotka
* Czujnik – wybierz czujnik z listy uprzednio zdefiniowanych czujników lub wybierz zmienną konfigurację w celu ręcznego ustawienia czujnika.
* Jednostki czujnika – ustaw jednostki pomiarowe dla czujnika. [Tylko rozwijanie]
* Czułość – wpisz czułość przetwornika w mV na jednostkę czujnika.[Tylko rozwijanie]
* Zasilanie CCS – włącz/wyłącz zasilanie CCS. [Tylko rozwijanie]
* Zasięg reakcji – wybierz odpowiednie ograniczenie zasięgu reakcji
* Pomiar – wybierz masę widoczną, przyspieszenie, impedancję, mobilność, sztywność lub zgodność [tylko tryb młotka] lub g/g, mm/s/g lub um/g [tryb ciągły]
* Jednostki pomiaru – wybierz typ jednostek wyświetlanych do pomiaru. 
* Oś Y – wybierz oś Y ze skali liniowej, logarytmicznej lub decybeli. 
* Zakres uderzeń – wybierz odpowiedni zakres dla młotka [tylko w trybie młotka]
* Zasięg częstotliwości – wybierz zasięg częstotliwości dla konkretnego pomiaru.
* Liczba linii – wybierz liczbę linii 
* Okna czasowe - wybierz opcję siła-exp lub jednakową w przypadku trybu młotka, domyślne ustawienie to Hanning w trybie ciągłym
* Il.  Liczba średnich – wybierz liczbę średnich.[Tylko rozwijanie]
* Przyjmij/odrzuć – wybierz tryb ręczny lub automatyczny [tylko w trybie młotka]
* Odwróć fazę – przełącza między stanem wł./wył.
* Dobra spójność – wybierz poziom % ustawienia dobrej spójności
* Zapisz na – wybierz pamięć wewnętrzną lub kartę SD
* Poz. autoinkrementacji – przełącza między stanem wł./wył.
