Funkce přenosu – obrazovka nastavení

 
K přechodu na nastavení použijte šipku nahoru/dolů. 

K otevření vybrané položky pro úpravy použijte šipku VPRAVO. 
Chcete-li po provedení příslušné volby ukončit editor, použijte 
klávesu ENTER nebo šipku VLEVO.

Další nastavení získáte stiskem tlačítka ROZŠÍŘIT.

Nastavení lze uložit pomocí tlačítka ULOŽIT.

Chcete-li spustit měření, stiskněte klávesu ENTER nebo START.
Klávesou KONEC se vrátíte k hlavní nabídce.
IMPLICITNÍ vrátí nastavení na implicitní hodnoty.


Položky nabídky:
* Kanály – umožňuje nastavení počtu kanálů ke sběru dat.
* Režim buzení – výběr buzení kladívkem nebo trvalého buzení
* Jednotky kladívka – výběr N nebo lbf. [Pouze režim kladívka]
* Citlivost kl. (mV/N) – zadání citlivosti kladívka
* Napájení CCS kl. – zapnutí a vypnutí napájení CCS
* Snímač – umožňuje vybrat položku ze seznamu předdefinovaných snímačů nebo nastavit snímač ručně.
* Jednotky snímače – umožňuje nastavit jednotky měření používané snímačem. [Pouze rozšířené]
* Citlivost – umožňuje u každé jednotky snímače zadat citlivost snímače v mV.[Pouze rozšířené]
* Napájení CCS – umožňuje zapínat a vypínat napájení CCS. [Pouze rozšířené]
* Rozsah odezvy – výběr očekávané meze rozsahu odezvy
* Měření – je možné vybrat položky Zdánlivá hmotnost, Zrychlení, Impedance, Pohyblivost, Tuhost nebo Soulad [pouze kladívko] nebo g/g, mm/s/g nebo um/g [trvale]
* Jednotky měření – umožňuje vybrat typ zobrazovaných jednotek pro měření. 
* Osa Y – umožňuje vybrat pro osu Y stupnici lineární, logaritmickou nebo dB. 
* Rozsah kladívka – výběr požadovaného rozsahu pro kladívko [pouze režim kladívka]
* Frekv. rozsah – výběr frekvenčního rozsahu pro měření
* Počet čar – výběr počtu čar 
* Časová okna – výběr možnosti Síla-exp nebo Rovnoměrná pro režim kladívka, implicitní možnost je Hanning pro trvalý režim
* Poč. průměrů – umožňuje vybrat počet průměrů. [Pouze rozšířené]
* Přijmout/Odmítnout – výběr možnosti Ručně nebo Automaticky [pouze režim kladívka]
* Obrátit fáze – zapínání a vypínání
* Dobrá soudržnost – zadání úrovně (%), na kterou je nastavena dobrá soudržnost
* Uložit do – výběr vnitřní paměti nebo karty SD
* Automatické zvýšení pozice – zapínání a vypínání
