Analysator – inställningsskärmen

 
Använd piltangenterna Upp/Ner för att navigera till inställningarna. 

Använd HÖGER piltangent för att öppna vald post för redigering. 
Använd FIRE-tangenten eller VÄNSTER piltangent för att stänga redigeraren 
då önskat urval har gjorts.

Ytterligare inställningar finns tillgängliga genom att trycka på "Visa".

Inställningen kan sparas med hjälp av knappen "Spara".

Tryck på FIRE eller Start för att starta mätningen.
Tryck på "Tillbaka" för att återgå till Huvudmenyn.
"Standard" återställer inställningarna till standard.


Menyalternativ:
* Numeriska kanaler – ange antalet kanaler för insamling av data.
* Sensor – välj från en lista med fördefinierade sensorer eller välj variabel för att manuellt ställa in sensorn.
* Sensorenheter – ange de mätenheter som används av sensorn. [Endast utökad visning]
* Känslighet – ange transduktorkänslighet i mV per sensorenhet. [Endast utökad visning]
* ICP-ström – växla mellan ICP-ström på/av. [Endast utökad visning]
* Visa signal – ställa in bildformat till Spektrum, Tid, Spektrum+Tid, Spektrum+korsfas eller Orbit. [Endast utökad visning]
* Y-axelenheter – välj den visade enhetstypen för mätningen. 
* X-axelenheter – välj antingen Hz eller CPM. [Endast utökad visning]
* Filter – välj Högpassfilterområdet
* Frekv.område – välj maximalt frekvensområde
* Visa Y-axeln – välj Y-axelns skala från linjär, log eller dB. [Endast utökad visning]
* Detektion - välj mellan RMS, Beräknat toppvärde , Beräknat topp-till-topp, Sann topp eller Sann topp-till-topp.
* Linjer – välj antalet linjer 
* Med. typ – välj medelvärdestyp från RMS, Exponentiell eller Håll peak. [Endast utökad visning]
* Ant. Medelvärden – välj antalet medelvärden. [Endast utökad visning]
* Överlappning – välj % överlappning. [Endast utökad visning]
* Fönster – välj fönstertyp från Hanning, Hamming, Flattopp eller Rektangulär. [Endast utökad visning]


För Orbit motsvarar x-axeln positionen för KA1-sensorn och y-axeln motsvarar positionen för KA2-sensorn.
