Idler Monitor 管理配置畫面

此畫面提供其他配置選項，供您在需要時使用。然而在正常情況下預設值應該可以滿足需要。

* 量測 Fmax：變更量測所使用的頻率範圍 (gSE 和基頻)

* 線數：變更用於處理的 FFT 大小。

* 最小階數，最大階數：變更惰輪速度的倍數範圍，它用於搜尋可能的諧波活動。

* 消隱：變更啟用「低訊號等級」偵測時的輸入電平

* 錄製：啟用或停用 CSV 檔案的結果記錄



