Отслеживание — Настройка файлов WAV

На этом экране можно установить параметры обработки нужного файла WAV. Возможна обработка только файлов формата WAV, содержащих двухканальные данные: канал 1 — сигнал вибрации, канал 2 — сигнал тахометра.

Файл WAV автоматически сканируется с целью определения максимальной скорости: если число импульсов на оборот не равно 1, введите перед обработкой правильное значение.

* «Макс. скорость (м/с)» — укажите максимальную скорость машины в этом файле формата WAV. Автоматически устанавливается как самая высокая из определенных скоростей в м/с.

* «Режим» — «Запуск», «Вращение по инерции» или «Вручную»; укажите режим, в котором были собраны данные для файла WAV. При возникновении сомнений используйте ручной режим.

* «Импульсов/оборот» — укажите число импульсов тахометра на оборот вала. Изменение этого параметра изменит и настройки макс. скорости в м/с.

* «Скорость запуска», «Скорость останова» — если указан режим «Запуск» или «Вращение по инерции», укажите приблизительные скорости запуска и останова, на которых был записан файл WAV. Не применяется в режиме вручную.

