Akselitesti – avaa vakiomalleja


Navigoi haluttuun mittausmääritykseen ja avaa mittaus painamalla 'Laukaise' tai (Avaa).

Siirry takaisin Vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen pääsivulle painamalla TAKAISIN.

Kun valittu mittaus on avattu, käytettävissä on useita vaihtoehtoja:

Aloita mittaus painamalla laukaisupainiketta.

* KUVAAJA – esitä mittauksen liittyvä graafinen kuvaaja.

* OHITA – ohita nykyinen mittaus.

* LOPETA – lopeta ja tallenna mittaus.

* PERUUTA – takaisin Hyväksymistestin pääsivulle.

Paina 0 (vaihto), jos haluat nähdä lisää vaihtoehtoja:

* < SAR siirtää sarakkeet yhden kohdan vasemmalle.

* SAR > siirtää sarakkeet yhden kohdan oikealle.
