Отслеживание — Экран настройки

 
Для перемещения между настройками используйте клавиши со стрелками вверх и вниз. 

Для открытия выбранного элемента с целью редактирования используйте клавишу со стрелкой вправо. 
Для выхода из редактора после выбора нужного значения используйте клавишу FIRE или клавишу со стрелкой 
влево.

Для отображения расширенных настроек нажмите клавишу EXPAND.

Чтобы сохранить настройки, нажмите клавишу STORE.

Чтобы начать измерения, нажмите клавишу FIRE или START.
Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу EXIT.
Чтобы восстановить значения по умолчанию, нажмите клавишу DEFAULT.


Доступные пункты меню указаны ниже.
* «Каналы» — настройка количества каналов сбора данных.
* «Датчик» — выбор датчика из предложенного списка или выбор переменной для настройки датчика вручную.
* «Точность» — возможные значения: «Низкая» (высокая скорость обработки), «Нормальная», «Высокая» (скорость обработки ниже) и «Очень высокая» (низкая скорость обработки).
* «Единицы датчика» — настройка единиц измерения, используемых датчиком. [Только в расширенном режиме]
* «Чувствительность» — указание чувствительности датчика в мВ на каждую единицу датчика. [Только в расширенном режиме]
* «Питание CCS» — включение и выключение питания CCS. [Только в расширенном режиме]
* «Режим» — выбор значения «Запуск», «Вручную» или «Вращение по инерции».
* «Импульсов/оборот» — указание количества импульсов на оборот вала.
* «Скорость запуска» — указание скорости запуска в режиме «Запуск» или «Вращение по инерции».
* «Скорость останова» — указание скорости останова в режиме «Запуск» или «Вращение по инерции».
* «Сохранить» — выбор места сохранения: «Внутренний диск» или «Карта SD».
* «Макс. время сбора» — указание максимального значения необходимого времени для сбора данных.
