Tasapainotus – koepainonäyttö

Tämän näytön avulla käyttäjä voi antaa Koepainon, Kulman, Säteen ja Roottorin massan.

Käytä numeronäppäimistön nuolinäppäimiä valitsemaan yksi yllä mainituista vaihtoehdoista ja anna arvot. Hyväksy painamalla LAUKAISE.

Jos käyttäjä antaa Säteen ja Roottorin massan arvot, yksikkä antaa arvioidun koepainon.

Jos kaksi tasoa valitaan, TASO B:n painaminen sallii käyttäjän antaa arvot tasolle B yllä kuvatulla tavalla.

Siirry Koeajo 1:n näyttöön painamalla LAUKAISE- tai OK-painiketta.




