Okno konfiguracji administratora programu Idler Monitor

Ekran ten udostępnia dodatkowe opcje konfigurowania do wykorzystania w razie potrzeby. W zwykłym przypadku jednak ustawienia domyślne są zadowalające.

* Pomiar Fmax: zmiana zakresu częstotliwości wykorzystywanego przy pomiarach (zarówno gSEm, jak i pasma podstawowego)

* Liczba linii: zmiana wielkości transformaty FFT wykorzystywanej do przetwarzania.

* Min. liczba rzędów, maks. liczba rzędów: zmiana zakresu wielokrotności prędkości koła jałowego przeszukiwanej pod kątem występowania harmonicznych.

* Wymazanie: zmiana poziomu wejściowego, przy który włączane jest wykrywanie „niskiego poziomu sygnału”

* Zapisywanie: włączanie lub wyłączanie rejestrowania wyników w pliku CSV

