Hilfe zum Spektrogramm-Setup
---------------------------

Drehz.Start (UPM) - Geben Sie über das numerische Tastenfeld die Startdrehzahl für den Plot in UPM ein. Standardmäßig entspricht dieser Wert der in der Setup-Hauptansicht festgelegten Startdrehzahl. 

Drehz.Stop (UPM) - Geben Sie über das numerische Tastenfeld die Stopdrehzahl für den Plot in UPM ein. Standardmäßig entspricht dieser Wert der in der Setup-Hauptansicht festgelegten Stopdrehzahl.

Abstand - Wählen Sie den für die Darstellungen zu verwendenden Intervalltyp aus der Dropdown-Liste. Zur Auswahl stehen: ΔUPM, %ΔUPM, ΔZeit, ΔUPM + ΔZeit oder %ΔUPM + ΔZeit.
Je nach gewählter Option können Sie über das numerische Tastenfeld Werte für das Drehzahl- und Zeitintervall eingeben.

Anzeigeeinheiten - Wählen Sie die y-Achseneinheiten aus der Dropdownliste. Welche Einheiten verfügbar sind, hängt vom zum Sammeln der Daten verwendeten Messwertgebers ab.

Erkennung - Bestimmt die Signalerkennung und -skalierung.  
Wählen Sie aus:
RMS - der quadratische Mittelwert
Spitze - von RMS skaliert (= √2 × RMS).
Sp-Sp - von RMS skaliert (= 2 × √2 × RMS)

Zeilen - Bestimmt die Auflösung des Spektrums.

x-Achse - Wählen Sie die x-Achseneinheiten aus der Dropdownliste. Verfügbare Einheiten: Hz, UPM oder Ordnungen.

Frequenzbereich - Geben Sie den Maximalwert für die x-Achse über das alphanumerische Tastenfeld ein. Die Einheiten hängen von der Einstellung der x-Achse ab.

NF-Grenze - Wählen Sie aus der Dropdownliste mit Hochpassfiltern einen Niederfrequenz-Grenzwert.
