Sledování – nastavení vodopádového diagramu

K přechodu na nastavení použijte šipku nahoru/dolů. 

K otevření vybrané položky pro úpravy použijte šipku VPRAVO. 
Chcete-li po provedení příslušné volby ukončit editor, použijte 
klávesu ENTER nebo šipku VLEVO.

Chcete-li přejít do nabídky rozšířeného nastavení, stiskněte tlačítko ENTER nebo ZOBRAZIT.
Klávesou KONEC se vrátíte k hlavní nabídce.

Položky nabídky:

Položky nabídky:
* Kanál – výběr kanálu určeného k zobrazení
* Rych. sp. (ot./min) – pomocí alfanumerické klávesnice zadejte rychlost spuštění pro diagram v ot./min. Výchozí hodnota je totožná s rychlostí spuštění zadanou na hlavní obrazovce nastavení. 
* Rychlost zast. (ot./min) – pomocí alfanumerické klávesnice zadejte rychlost zastavení pro diagram v ot./min. Výchozí hodnota je totožná s rychlostí zastavení zadanou na hlavní obrazovce nastavení.
* Intervaly – v rozevírací nabídce vyberte typ intervalu, který chcete použít v diagramech. K dispozici jsou tyto volby: Δot/min, %Δot/min, Δčas, Δot/min + Δčas, %Δot/min + Δčas.
V závislosti na tom, která volba je vybrána, můžete zadávat hodnoty rychlostního nebo časového intervalu pomocí alfanumerické klávesnice.
* Jednotky zobr. – v rozevírací nabídce vyberte jednotky pro osu Y. Dostupnost různých jednotek závisí na snímači použitém ke sběru dat.
* Detekce – určuje detekci a měřítko signálu podle hodnoty ef., vyp.šp nebo vyp.šp-šp.  
* Čáry – určuje rozlišení spektra.
* Osa X – v rozevírací nabídce vyberte jednotky pro osu X. K dispozici jsou možnosti Hz, cyk/min nebo Řady.
* Frekv. rozsah – pomocí alfanumerické klávesnice zadejte maximální hodnotu na ose X. Jednotky závisejí na veličině, jejíž zobrazení na ose x bylo nastaveno.
* Dol. mez fr. – v rozevírací nabídce horních propustí vyberte dolní mezní frekvenci.
