Idler Monitor Admin-Konfigurationsmaske

Diese Maske bietet zusätzliche Konfigurationsoptionen, die bei Bedarf verwendet werden können. Normalerweise sind jedoch die Standardeinstellungen ausreichend.

* Messung Fmax: Änderung des für die Messungen verwendeten Frequenzbereichs (sowohl gSE als auch Basisband)

* Anzahl Linien: Änderung der Größe der für die Verarbeitung verwendete FFT

* Min. Anz. Ordnungen, Max. Anz. Ordnungen: Änderung des Bereichs von Vielfachen der Bandrollengeschwindigkeit, der auf mögliche harmonische Aktivität durchsucht wird.

* Unterdrückung: Änderung des Eingangspegels, bei dem Erkennung für "Niedriger Signalpegel" aktiviert wird

* Aufzeichnen: Protokollierung von Ergebnissen in CSV-Datei aktivieren oder deaktivieren

