Equilibrado: Pantalla Peso de prueba

Esta pantalla permite al usuario ingresar el Peso de prueba, Ángulo, Radio y Masa del rotor.

Utilice las teclas de flecha en el teclado numérico para seleccionar una de las cuatro opciones que se mencionaron anteriormente e introduzca los valores. Pulse la tecla DISPARAR para aceptar.

Si el usuario introduce los valores Radio y Masa del rotor, la unidad proporcionará un peso de prueba estimado.

Si se seleccionan dos planos y se pulsa el PLANO B, el usuario puede introducir los valores para el Plano B según se menciona anteriormente.

Pulse los botones DISPARAR o ACEPTAR para ir a la pantalla Med. de prueba 1.




