Balansering – skärmen Provkörning

Denna skärm visar antalet plan, en sammanfattning av balanseringskörningen och insamlade data (amplitud, fas och maskinens varvtalsfrekvens).

Inställningen kan sparas med hjälp av knappen "SPARA".

Tryck på FIRE eller START för att starta provkörningen.

Tryck knappen POLÄR för att visa en polär kurva för balanseringskörningen (om du trycker på STAPELDIAGRAM på denna skärm återförs du till skärmen för stapeldiagram).

För tvåplansbalansering kan du trycka på MEDELVÄRDE för att få ett medelvärde för båda planen. Tryck på MEDELVÄRDE igen för att stoppa medelvärdesberäkningen.

Tryck på FIRE eller STOP för att stoppa provkörningen. 

Om du trycker på TABELL returneras du till skärmen Balansering – sammanfattning. Använd pilknapparna upp/ner för välja tidigare insamlade data och tryck på GOTO eller FIRE för att gå till önskad inställningsskärm.

Tryck på FIRE för att gå vidare till skärmen för angivelse av Provvikt eller tryck på TABELL för att återgå till sammanfattningsskärmen för balansering.

Om provvikten är otillräcklig kommer användaren att få frågan "Vill du upprepa?" och om du väljer JA kommer du att återvända till skärmen för provvikt för att starta nästa provkörning.

Om du väljer NEJ får du frågan "Ska Provvikten TW %s tas bort?", och efter att du valt JA/NEJ kommer enheten att föreslå den bästa balanslösningen och fortsätta till skärmen för korrigeringsvikt.

Knappen TILLBAKA för att återgå till Huvudmenyn med alternativen SPARA, IGNORERA eller AVBRYT.


