Analisador - Tela Configuração

 
Utilize as teclas de seta para baixo e para cima para navegar nas configurações. 

Use a tecla de seta para a DIREITA para abrir o item selecionado para edição. 
Utilize a tecla FIRE ou a seta para a esquerda para fechar o editor quando a 
seleção desejada tiver sido realizada.

Mais configurações estão disponíveis pressionando o botão Expandir.

As configurações podem ser armazenadas através do botão Salvar.

Pressione o botão FIRE ou Iniciar para iniciar a medição.
A tecla Voltar leva de volta ao menu Principal.
Padrão retornará as configurações aos padrões.


Itens do menu:
* Núm. de canais: define o número de canais para coletar dados.
* Sensor – Seleciona de uma lista de sensores predefinidos ou escolhe variáveis para definir sensores manualmente.
* Unidades de sensores – Define as unidades de medida utilizadas pelo sensor. [Somente Expandir]
* Sensibilidade – Insere a sensibilidade do transdutor em mV por unidade de sensor. [Somente Expandir]
* Potência CCS: liga e desliga a potência CCS. [Somente Expandir]
* Visualizar sinal: define o formato da tela como Espectro, Tempo, Espectro+Tempo, Espectro+Fase cruz ou Órbita. [Somente Expandir]
* Unidades do eixo Y: selecione o tipo de unidade exibida para a medição. 
* Unidades do eixo X: selecione Hz ou CPM. [Somente Expandir]
* Filtro: selecione a faixa do filtro Passa-alto
* Intervalo de freq.: selecione o intervalo de frequência máxima
* Mostrar eixo Y: selecione a escala do eixo Y como Linear, Log ou dB. [Somente Expandir]
* Detecção - Selecione dentre RMS, pico calculado, pico a pico calculado, pico real ou pico a pico real.
* Linhas – Selecione o número de linhas 
* Tipo de méd. – Selecione o tipo de média como RMS, Exponencial ou Pk máximo. [Somente Expandir]
* Médias de núm. – Selecione o número de médias. [Somente Expandir]
* Sobreposição – Selecione a % de sobreposição. [Somente Expandir]
* Janela – Selecione o tipo de janela como Hanning, Hamming, Flat +top ou Retangular. [Somente Expandir]


Em uma Órbita, o eixo  x corresponde à posição Ch1 do sensor e o eixo y corresponde à posição Ch2 do sensor.
