Balanceamento – Tela Configuração

 
Utilize as teclas de seta para baixo e para cima para navegar nas configurações. 

Use a tecla de seta para a DIREITA para abrir o item selecionado para edição. 
Utilize a tecla FIRE ou a seta para a esquerda para fechar o editor quando a 
seleção desejada tiver sido realizada.

Mais configurações estão disponíveis pressionando o botão EXPANDIR.

As configurações podem ser armazenadas através do botão Salvar.

Pressione os botões FIRE ou INICIAR para iniciar a medição.

A tecla Voltar leva de volta ao menu Principal.
Padrão retornará as configurações aos padrões.

Itens do menu:
* Configuração de plano – Define o número de planos para coletar dados.
* Sensor – Seleciona de uma lista de sensores predefinidos ou escolhe variáveis para definir sensores manualmente.
* Unidades de sensores – Define as unidades de medida utilizadas pelo sensor. [Somente Expandir]
* Sensibilidade – Insere a sensibilidade do transdutor em mV por unidade de sensor. [Somente Expandir]
* Potência CCS: liga e desliga a potência CCS. [Somente Expandir]
* Monstrar unidades: selecione o tipo de unidade exibida para a medição. 
* Detecção – Selecione como RMS, pico calculado ou pico a pico calculado. [Somente Expandir]
* Unidades de peso – Selecione como gr, kg, cm, mm, EU ou %
* Unidades de comprimento – Selecione como mm, cm, m ou EU. [Somente Expandir]
* Disparo – Selecione como Automático, Manual ou Visual.
* Limite de vib. – Use o teclado numérico para digitar o limite de vibração em um. [Somente Expandir]
* Solução: selecione Dinâmico ou Plano 1-2 com prognóstico (disponível apenas com 2 planos selecionados)
* Tipo de correção – Selecione Polar, Componente ou Peso fixo
